5G NR band

Frequency range 1:

2 channels chosen from each band

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Band | Duplex mode | Uplink range (MHz) | Carrier frequency for D2D ray tracing (MHz) |
| n1 | FDD | 1920-1980 | 1920, 1930 |
| n2 | FDD | 1850-1910 | 1850,1860 |
| n3 | FDD | 1710-1785 | 1710,1720 |
| n5 | FDD | 824-849 | 824,834 |
| n7 | FDD | 2500-2570 | 2500,2510 |
| n8 | FDD | 880-915 | 880, 890 |